УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Явися

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 01/076/19 о внесении изменений в извещение № 076/19 о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки транспортного средства для нужд ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»**

**Заказчик:**  Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

**Место нахождения заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Почтовый адрес заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Контактные данные:**

**Контактные лица:**

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

**Адреса электронной почты:** [mts1@semashko.com](mailto:mts1@semashko.com),

**Контактный телефон:**8 (495) 359-57-94

**Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:**

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенном на сайте [http://www.semashko.com](http://www.semashko.com/)

1. Настоящим извещением №01/076/19 вносим информацию об изменениях в разделе:

**Предмет процедуры закупки:**

Запрос котировок на право заключения договора поставки **транспортного средства** для нужд НУЗ дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Легковой автомобиль | Тип кузова - седан  Количество дверей - не менее 4  Год изготовления - не ранее 2018  Цвет – Оттенки черного, синего  Тип привода - передний  Количество мест - не менее 5  Габаритные размеры (Д х Ш х В):  не менее 4800 x 1800 x 1480  Дорожный просвет, мм - не менее 160  Трансмиссия - автоматическая  Количество ступеней коробки передач - не менее 8-ми  Межсервисный интервал, км - не менее 15000  Размер шин - не менее 235 / 45 R18  Разрешенная максимальная масса, кг - не более 2200  Масса без нагрузки, кг - не более 1700  Объём топливного бака, л - не менее 70  Объем багажного отделения, л - не менее 490  **Двигатель:**  Тип двигателя – бензиновый  Газораспределительный механизм - не менее 16 клапанный, с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов Рабочий объём двигателя, куб. см - не менее 3000  Экологический класс - не менее Евро-5  Максимальная мощность, л.с. – не менее 240  **Безопасность:**  антиблокировочная система (ABS) - наличие  система распределения тормозного усилия (EBD) - наличие усилитель экстренного торможения (BAS) - наличие антипробуксовочная система (TRC) - наличие  система помощи при подъеме по склону (HAC) - наличие коленная подушка безопасности водителя - наличие система вызова экстренных оперативных служб “Эра Глонасс” - наличие  шторки безопасности - наличие  система курсовой устойчивости (VSC+) - наличие конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) - наличие  боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений - наличие  система мониторинга слепых зон (BSM) - наличие  cистема помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального оповещения (RCTA) - наличие фронтальные и боковые подушки безопасности - наличие  **Подвеска:**  Передняя подвеска - независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости  Задняя подвеска – полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами  **Экстерьер:**  дополнительный стоп-сигнал – наличие  светодиодные фары ближнего и дальнего света - наличие светодиодные дневные ходовые огни - наличие  светодиодные передние противотуманные фары - наличие легкосплавные колесные диски - наличие,  омыватель фар – наличие  полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске – наличие  ключ с дистанционным управлением центральным замком – наличие  раздельный климат-контроль с системой ионизации воздуха – наличие  круиз-контроль – наличие  мультифункциональное рулевое колесо – наличие  автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла – наличие  **Рулевое управление:**  Телескопическая регулировка руля – наличие  Вертикальная регулировка руля - наличие  Усилитель рулевого управления – наличие  **Тормозная система:**  Передняя ось/дисковые, вентилируемые - наличие  Задняя ось/ дисковые – наличие  **Комфорт:**  Центральным замок, Иммобилайзер – наличие  Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету – наличие  Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом – наличие  Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом – наличие  Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей – наличие  Подогрев передних сидений – наличие  Подогрев рулевого колеса – наличие  Дополнительный электрический отопитель салона – наличие  Ковры в салон – наличие  Защитная сетка в бампер – наличие  Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях - наличие,  Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда сидений – наличие  Аудио разъем (AUX) - наличие,  Коммуникационная система Bluetooth - наличие, Аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA - наличие,  USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных устройств на центральной консоли - наличие,  USB разъем для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда – наличие, не менее двух  Система контроля и информирования об усталости водителя – наличие  Задние и передние датчики парковки – наличие  Камеры кругового обзора – наличие, не менее четырех, Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля - наличие Система автоматического переключения дальнего света на ближний – наличие  **Противоугонные системы:**  Иммобилайзер – наличие  Центральный замок с дистанционным управлением – наличие  Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота - наличие | шт. | 1 |

**Все остальные условия извещения № 076/19 остаются неизменными.**