УТВЕРЖДАЮ

Директор НУЗ «Дорожная

клиническая больница имени

Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Явися

**ИЗВЕЩЕНИЕ № 19/2020/1**

**о внесении изменений в извещение № 19/2020**

**о проведении запроса котировок на право заключения договора**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту водоочистителей в 2020 году**

**для НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»**

**Заказчик:** Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

**Место нахождения заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Почтовый адрес заказчика:** 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

**Контактные данные:**

**Контактные лица:**

Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения

**Адреса электронной почты:** [mts1@semashko.com](mailto:mts1@semashko.com),

**Контактный телефон:**8 (495) 359-57-94, 8 (910) 440-15-73

**Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:**

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com

1. Настоящим извещением № 19/2020/1 вносим информацию об изменениях в разделе:

**Предмет процедуры закупки:**

Запрос котировок на право заключения договора на оказание **услуг по техническому обслуживанию и ремонту водоочистителей** в НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» в 2020 году.

**Характеристика системы фильтрации**

|  |  |
| --- | --- |
| Механический  Фильтр | **1 ступень.** Должен удалять механические примеси. Состав – вспененный полипропилен.  **Тип соединения - I** – тип, цанга-цанга  Типоразмер – не мене 14 дюймов  **Ресурс – не менее 10 000 литров** |
| Угольный фильтр предварительной очистки с ионами йода | **2 ступень.** Должен осуществлять предварительную очистку воды от органических примесей, тяжелый металлов и активного хлора.  **Тип соединения -** I – тип, цанга-цанга  Типоразмер – не мене 14 дюймов  **Ресурс – не менее 10 000 литров** |
| Ультрафильтрационная мембрана | **3 ступень.** Должен удалять микрочастицы размером более 0,1 микрона и обеспечивать 100% защиту от бактерий.  Состав: половолоконная мембрана.  **Тип соединения - I** – тип, цанга-цанга  Типоразмер – не мене 14 дюймов  **Ресурс – не менее 10 000 литров** |
| Угольный фильтр окончательной очистки с ионами серебра | **4 ступень.** Должен состоять из сверхплотного карбонблока с волокном, изготовленным из порошкообразного активированного кокосового угля. Должен удалять остаточные концентрации органических примесей и тяжелых металлов.  **Тип соединения - I** – тип, цанга-цанга  Типоразмер – не мене 14 дюймов  **Ресурс – не менее 10 000 литров** |

**В первое сервисное обслуживание необходимо провести работы по восстановлению работоспособности проточных водоочистителей, находящихся у Заказчика:**

## AEL 280S, AEL 17S, WP-1000, Ecotronic C21-U4L - 36 шт.

- замена компрессора – 4 шт.

- замена вставки лицевой панели – 3 шт.

- замена бака горячей воды в количестве 4х штук

- замена бака горячей воды в количестве 2х штук

- замена бака горячей воды в количестве 1х штук

- замена решеток каплесборника в количестве 4 штук.

- замена решеток каплесборника в количестве 4 штук.

- замена решеток каплесборника в количестве 3 штук.

- замена каплесборника в количестве 5 штук.

- замена кранов подачи горячей воды с защитой – 13 шт.

- замена кранов подачи холодной воды – 14 шт.

- заправка компрессора фреоном – 2 шт.

- замена лицевой панели золотого цвета – 2шт.

**Все остальные условия извещения № 19/2020 остаются неизменными.**